Załącznik nr 3

# KOSZTORYS OFERTOWY

Remont i modernizacja obiektu przemysłowego przy ul. Przemysłowej 13 w Świdniku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena netto zł** | **Wartość zł****(5 x 6)** |
| **1** |  | **Roboty rozbiórkowe** |
| 1.1 | KNR-W 4-010545-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 152.001 |  |  |
| 1.2 | KNR-W 4-010518-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 | 121.469 |  |  |
| 1.3 | KNR 4-010349-04 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej | m3 | 12.675 |  |  |
| 1.4 | KNR 4-010429-06 | Rozebranie elementów stropów drewnianych -podsufitek z płyt pilśniowych | m2 | 105.625 |  |  |
| 1.5 | KNR 4-010429-05 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych | m2 | 105.625 |  |  |
| 1.6 | KNR 4-010348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 92.61 |  |  |
| 1.7 | KNR 4-010108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 104.505 |  |  |
| 1.8 | KNR 4-010108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29 | m3 | 104.505 |  |  |
|  |  | **Razem Roboty rozbiórkowe** |  |
| **2** |  | **Roboty ciesielskie i pokrywcze** |
| 2.9 | NNRNKB 2020537-04 | (z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach | m2 | 273.470 |  |  |
| 2.10 | NNRNKB 2020420-04 | (z.II) Łączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej | m2 | 273.470 |  |  |
| 2.11 | NNRNKB 2020541-02 | {z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 37.555 |  |  |
| 2.12 | NNRNKB 2020517-04 | (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm | m | 91.850 |  |  |
| 2.13 | NNRNKB 2020421-02 | (z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej | m | 91.850 |  |  |
| 2.14 | NNRNKB 2020519-03 | (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm | m | 25.600 |  |  |
|  |  | **Razem Roboty ciesielskie i pokrywcze** |  |
| **3** |  | **Stolarka i ślusarka** |
| 3.15 | KNR 0-190929-08 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 | m2 | 13.484 |  |  |
| 3.16 | KNR 4-010354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 5.000 |  |  |
| 3.17 | KNR 2-021018-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane na budowie | m2 | 10.250 |  |  |
| 3.18 | KNR 0-190931-06 | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie | m2 | 4.100 |  |  |
|  |  | **Razem Stolarka i ślusarka** |  |
| **4** |  | **Roboty murowe i tynkarskie** |
| 4.19 | KNR 4-010304-01 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami | m3 | 32.112 |  |  |
|  |  | **Razem Roboty murowe i tynkarskie** |  |
| **5** |  | **Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej** |
| 5.20 |  | Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej  | kpl. | 1.000 |  |  |
|  |  | **Razem Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej** |  |
| **6** |  | **Roboty posadzkowe** |
| 6.21 | KNR AT-330102-02 | Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym | m2 | 209.440 |  |  |
| 6.22 | KNR AT-330301-01 | Posadzki i powłoki z żywicy Harz EP 20 o grubości 0,5 mm | m2 | 209.440 |  |  |
|  |  | **Razem Roboty posadzkowe** |  |
| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis** | **Jedn. Miary** | **Ilość** | **Cena zł** | **Wartość zł****(5 x 6)** |
| **7** |  | **Roboty wykończeniowe** |
| 7.23 | KNR 9-090301-04 | Sufit w systemie Knauf D 111 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drewnianej z łat 50/30, mocowanej bezpośrednio do stropu – dwuwarstwowy na ruszcie podwójnym | m2 | 209.440 |  |  |
| 7.24 | KNR 4-011204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 537.938 |  |  |
| 7.25 | KNR 4-010711-04 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1miejscu) | m2 | 80.691 |  |  |
| 7.26 | KNR 4-011204-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych | m2 | 747.378 |  |  |
|  |  | **Razem Roboty wykończeniowe** |  |
| **8** |  | **Remont sanitariatów** |
| 8.27 |  | Remont sanitariatów wraz z wyposażeniem  | kpl. | 1.000 |  |  |
|  |  | **Razem Remont sanitariatów** |  |
| **9** |  | **Roboty różne** |
| 9.28 |  | Naprawa ogrodzenia  | kpl. | 1.000 |  |  |
| 9.29 |  | Wykonanie parkingu z kostki betonowej  | kpl. | 1.000 |  |  |
|  |  | **Razem Roboty różne** |  |
| **10** |  | **Elewacja** |
| 10.30 | KNR AT-310201-01 | Ocieplenie w systemie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowegr. 5 cm na ścianach | m2 | 315.649 |  |  |
| 10.31 | NNRNKB 2020541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 5.012 |  |  |
| 10.32 |  | Podbitka  | m2 | 36.159 |  |  |
| 10.33 |  | Kominki wentylacyjne połaciowe.  | szt. | 4.000 |  |  |
|  |  | **Razem Elewacja** |  |
|  |  | **Razem** |  |

 …………………………………….

 podpis osoby upoważnionej